Köhler® Bankettwagen für
14×GN 1/1
FUNKTIONSBESCHREIBUNG
Der Hupfer Bankettwagen dient der organisierten Aufnahme,
Lagerung und dem Transport von Speisenkomponenten auf GN-1/1-
Rosten oder in GN-1/1-Behältern.
• Hochwertiger Edelstahl sorgt für langlebige Robustheit und
einfache Reinigung
• Doppelwandige, wärmegedämmte Konstruktion minimiert
Wärmeverluste und erhält Speisentemperatur
• Effiziente Umluftheizung mit Feuchtheißluftsystem garantiert
gleichmäßige Temperatur und bewahrt Geschmacksqualität
• Flügeltüren mit automatischer Arretierung ermöglichen
komfortables Öffnen und sicheres Schließen
• Vier durchgehende Schubstangen und robuste Lenkrollen
gewährleisten müheloses Manövrieren auch bei geöffneter Tür
AUSSTATTUNGSMERKMALE
.
Hygienische Edelstahl-Oberflächen
Hygienische Edelstahl-Oberflächen sichern eine keimarme
Umgebung. Die glatte, porenfreie Struktur lässt sich schnell und
rückstandslos reinigen. So sparen Sie Zeit, senken
Reinigungskosten und erfüllen strenge Hygienestandards – ideal
für Großküchen und medizinische Bereiche. Robust, langlebig und
zuverlässig im täglichen Einsatz.
Umluftheizung
Die Umluftheizung sorgt durch zirkulierende Luft für eine schnelle
und gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Innenraum. Sie
ermöglicht kurze Aufheizzeiten und konstante
Temperaturbedingungen, was die Energieeffizienz erhöht und einen
hygienischen, stabilen und zuverlässigen Betrieb in
unterschiedlichen Anwendungen unterstützt. .
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
Nennkapazität
.Position Nennformat Menge
Gesamt GN 1/1 14
.
Breite 640 mm
Tiefe 775 mm
Höhe 1.308 mm
Gewicht 100 kg
Traglast 100 kg
Hauptmaterial Edelstahl
.
BEDIENUNG
Bedienelemente
.Bedienbereich Bedienelement Minimale
einstellbare
Temperatur
Maximale
einstellbare
Temperatur
Gesamteinstellung Drehregler 30 °C 95 °C
.
EINSCHUBEIGENSCHAFTEN
Ausführung der Einschübe L-Schienen
Einschubrichtung Längseinschub
Kapazität an Tabletts 14
Höhenraster 57,5 mm
.
ELEKTRIK
Nennleistung 1.600 W
Nennstrom 6,9 A
Nennspannung 220 V
Frequenz 50 Hz
Schutzart IPX4
Schutzklasse Klasse 1
Stecker Schuko-Stecker
Steckerhalterung Steckerhalterung universell
Anschlussleitung Spiralkabel
Max. Länge Anschlussleitung 2.500 mm
.
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Köhler® Bankettwagen für 14×GN 1/1
GEHÄUSEEIGENSCHAFTEN
Anzahl der Türen 1
Bauweise der Türen Doppelwandig
Flügeltüren
.
HEIZUNG
Wärmeerzeuger Rohrheizkörper
Wärmetechnik Konvektion
Wärmeleistung gesamt 1.600 W
Umluftverteilung Ja
Sicherheits-Temperaturbegrenzung
Ja
.
MOBILITÄT
Rollenausstattung
.Rollenart Anzahl
Bockrolle 2
Lenkrolle mit Feststeller 2
.
Rollenbefestigung Anschraubplatte
Rollenlager-Art Kugellager
Rollengehäuse-Material Kunststoff
Rollen-ø 125 mm
Rollenlaufbelagsart Gummi – Standard
Ausführung der Feststeller Totalfeststeller
Ausführung Stoßschutz Stoßleiste oben und unten
umlaufend
Ausführung Schiebegriffe Vertikale Schiebestangen
.
